|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| **Α) 3Α υπόβασηςοδοστρωσίας** | | |
| Μέγιστος κόκκος 22mm | ΝΑΙ |  |
| Συμμόρφωση με πρότυπο ΕΝ 13242 | ΝΑΙ |  |
| Συμμόρφωση με προδιγραφές και όρια διαβαθμίσεων ΠΤΠ 0-150 | ΝΑΙ |  |
| Απαλλαγμένο από αργιλικές και ξένες προσμίξεις | ΝΑΙ |  |
| **Β) Προδιαλογή** | | |
| Μέγιστος κόκκος 22mm | ΝΑΙ |  |
| περιεκτικότητα σε λεπτόκκα 25% | ΝΑΙ |  |
| **Γ) Σκύρα οδοστρωσίας** | | |
| Διάμετρος κόκκου 31,5 - 50 mm | ΝΑΙ |  |
| Απαλλαγμένο από προσμίξεις ακατάλληλων υλικών | ΝΑΙ |  |
| Συμμόρφωση με πρότυπο ΕΝ 13450 | ΝΑΙ |  |
| **Δ) Πρόσπασμα** | | |
| Κόκκος 80mm ή μεγαλύτερος | ΝΑΙ |  |
| Απαλλαγμένο από λεπτόκοκκο σε κλάσμα ποσοστό 11% | ΝΑΙ |  |
| **Ε) Υλικό πρόχωσης** | | |
| Διάμετρος κόκκου 31,5 - 80 mm | ΝΑΙ |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  **ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ**  **ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ**  **Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** | **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :** | «Προμήθεια αδρανών υλικώνΔήμου Δυτικής Αχαΐας» |

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Της επιχείρησης ……………………………………………………………….……………., με έδρα …………………………….……….., οδός …………………………., αριθμός ………………, τηλέφωνο ………………., fax ……………..…

(Σφραγίδα – Υπογραφή Διαγωνιζόμενου)